{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Foglio1","Foglio2","Foglio3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Foglio1","index":0,"n_rows":97,"n_cols":4,"rows_kept":97,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[91,0,95,0],[88,0,89,0],[88,2,89,2],[88,3,89,3],[86,0,87,0],[86,2,87,2],[86,3,87,3],[69,0,83,0],[69,2,83,2],[69,3,83,3],[62,0,68,0],[62,2,68,2],[62,3,68,3],[51,0,61,0],[51,2,61,2],[51,3,61,3],[36,3,50,3],[24,0,34,0],[24,2,34,2],[24,3,34,3],[7,2,8,2],[10,0,23,0],[10,2,23,2],[36,0,50,0],[36,2,50,2],[0,0,0,3],[10,3,23,3],[3,3,4,3],[5,0,6,0],[5,2,6,2],[5,3,6,3],[3,0,4,0],[3,2,4,2],[7,3,8,3],[7,0,8,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ELENCO PREZZI"]
["N°","DESCRIZIONE ","u.m.","P. U."]
[null,"Anche se non direttamente specificato tutte le lavorazioni e le forniture si intendono fornite, posate in opera, installate, collaudate e perfettamente funzionanti. Il prezzo è ominicomprensivo."]
[1,"Telecamera fissa day/night","cad.",1020]
[null,"Fornitura, posa in opera e collaudo di telecamera fissa completa di alimentatore, custodia da esterno IP66, Ottica varifocal, auto iris e collare da palo"]
[2,"Telecamera speed DOME","cad.",1060]
[null,"Fornitura, posa in opera e collaudo di telecamera speed dome completa di custodia da esterno IP66, alimentatore, collare da palo"]
[3,"Encoder Audio/Video","cad.",680]
[null,"Fornitura, posa in opera e collaudo di encoder audio/video completo di alimentatore ed armadio da esterno IP66"]
[null,"Appartati di Rete"]
[4,"Switch Gbit L3  10/100/1000T","cad.",2550]
[null,"Fornitura, posa in opera, configurazione e collauto di apparati switch;"]
[null,"Caratteristiche:"]
[null,"·        Switch da 24  stackable"]
[null,"·        Disponibilità di almeno 2 uplink Gigabit in rame o in fibra (attraverso utilizzo di transceiver di tipo SFP)"]
[null,"·        Possibilità di impilare fino a 8 macchine con supporto del trunking stack-wide ovvero della capacità di aggregare porte su switch diversi nello stack"]
[null,"·        Banda sullo stack di 40Gbps full duplex"]
[null,"·        Supporto mirroring “across stack” (il traffico di uno switch può essere mirrorato su una porta di un altro switch nello stack)"]
[null,"·        Sistema operativo Modulare"]
[null,"·        Architettura wire speed non blocking"]
[null,"·        Supporto IEEE 802.1P/Q"]
[null,"·        Supporto 802.1s ed 802.1w"]
[null,"·        Supporto IEEE 802.1v"]
[null,"·        Supporto Jumbo frames"]
[5,"Routers","cad.",1020]
[null,"Fornitura, posa in opera, configurazione e collauto di apparati routers;"]
[null,"Caratteristiche:"]
[null,"Routing avanzato (supporto BGP4, OSPF, Multicast routing PIM, IGMP v1,v2,v3 e IGMP Proxy);"]
[null,"Firewalling in hardware;"]
[null,"SVPN basata su Suite IPSec in hardware;"]
[null,"Antivirus perimetrale – Anti Grayware;"]
[null,"IDS/IPS in hardware;"]
[null,"Content Filtering;"]
[null,"AntiSpam;"]
[null,"Traffic Shaping."]
[null,"Sale Controllo"]
[6,"Apparati NVR","cad.",9350]
[null,"Fornitura, posa in opera, configurazione e collaudo;"]
[null,"Tra le caratteristiche minime si ricordano:"]
[null,"supporto per compressioni video MPEG4 e/o H264;"]
[null,"frame rate selezionabile per ciascun canale da 0,1 fps a 25 fps;"]
[null,"supportare lo standard audio MPEG1;"]
[null,"configurabile da remoto tramite postazione dedicata o client di visualizzazione;"]
[null,"permettere l’esportazione dei filmati registrati, anche attraverso unità di masterizzazione DVD on-board su NVR o tramite analogo dispositivo presente sul client di visualizzazione registrazioni."]
[null,"n° 1 seriale RS232 (sub 9P);"]
[null,"n° 1 parallela LPT (sub 25P);"]
[null,"n°2 USB (1.1 – 2.0);"]
[null,"n° 1 VGA;"]
[null,"n° 1 audio IN;"]
[null,"n° 1 audio OUT;"]
[null,"n° 2 SCSI U160/U320."]
[7,"Apparati client","cad.",1020]
[null,"Fornitura, posa in opera, configurazione e collaudo completi di tastiera e joystick di comando. Caratteristiche minime:"]
[null,"·        Processore: Intel Core2 Duo E6300 2.4Ghz/4MB/1066Mhz FSB;"]
[null,"·        Chipset: Intel® 975X Express Chipset;"]
[null,"·        RAM: 2GB (2DIMMSx1GB) DDR2 ECC, 667MHz, espandibile fino a 8GB;"]
[null,"·        Hard disk: 160 GB SATA 10k rpm (con possibilità di alloggiare fino a 3 HD interni);"]
[null,"·        Scheda grafica: ATI FIRE GL V3300 o equivalenti;"]
[null,"·        Slot di espansione: 1 PCI-e x8 (1 usato per Perc 5i); 1 PCI-e x16 (graphics); 1 PCI-X 64bit/100MHz; 3 PCI 32bit/33Mhz;"]
[null,"·        Scheda di rete: 10/100/1000 (full duplex – wake on lan) TOE;"]
[null,"·        Masterizzatore DVD;"]
[null,"·        Tastiera italiana, mouse ottico."]
[8,"Monitor TFT 24\"","cad.",340]
[null,"Fornitura, installazione, posa in opera e collaudo di monitor TFT 24”."]
[null,"Caratteristiche:"]
[null,"Risoluzione 1680x1050"]
[null,"Luminosità 300 cd/m^2"]
[null,"Contrasto 3000:1"]
[null,"Tempo di risposta 5 ms"]
[9,"Switch Gbit L3  10/100/1000T","cad.",2720]
[null,"Switch Gbit L3  10/100/1000T"]
[null,"Fornitura, posa in opera, configurazione e collauto di apparati switch;"]
[null,"Caratteristiche:"]
[null,"·        Switch da 48 stackable (a seconda della dimensione della rete)"]
[null,"·        Disponibilità di almeno 2 uplink Gigabit in rame o in fibra (attraverso utilizzo di transceiver di tipo SFP)"]
[null,"·        Possibilità di impilare fino a 8 macchine con supporto del trunking stack-wide ovvero della capacità di aggregare porte su switch diversi nello stack"]
[null,"·        Banda sullo stack di 40Gbps full duplex"]
[null,"·        Supporto mirroring “across stack” (il traffico di uno switch può essere mirrorato su una porta di un altro switch nello stack)"]
[null,"·        Sistema operativo Modulare"]
[null,"·        Architettura wire speed non blocking"]
[null,"·        Supporto IEEE 802.1P/Q"]
[null,"·        Supporto 802.1s ed 802.1w"]
[null,"·        Supporto IEEE 802.1v"]
[null,"·        Supporto Jumbo frames"]
[10,"RACK 19'' 42U 2000x600x1000 LAN 2001","cad.",1020]
[null,"Software di Videosorveglianza"]
[11,"licenza server","cad.",15000]
[null,"Fornitura, installazione, configurazione e collaudo"]
[12,"licenze client","cad.",0]
[null,"Fornitura, installazione, configurazione e collaudo"]
[null,"Opere edili per collegamento LAN"]
[13,"Scavo di dimensione adeguate alla bisogna, eseguito in materiale di qualunque natura sia a mano che con mezzo meccanico, comprensivo di eventuale trasporto e conferimento a discarica autorizzata. Reinterro sia con materiale di scavo che con materiale di cava. Ripristino della pavimentazione originaria. Fornitura e posa in opera di cavidotto, fibra ottica e cavo in rame delle dimensioni adeguate ed indicate dalla Direzione Lavori"]
[null,"Canalizzazione","m.",32.3]
[null,"Fibra Ottica","m.",2.89]
[null,"Cavidotto","m.",2.38]
[null,"Cavo ethernet","m.",1.7]
[14,"Fornitura in Opera di armadio di giunzione IP65 per F.O, apparati di rete ed alimentazioni","cad.",2295]

{"sheet":"Foglio2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Foglio3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}